Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет тендер на замену лифта (демонтаж, приобретение, монтаж и пуско-наладочные работы) в ГУ «Бендерская центральная городская больница»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество единиц |
| 1 | Лифт | 1 |

Обязательные условия:

1. Демонтаж лифта;
2. Доставка к месту эксплуатации;
3. Монтаж лифта;
4. Пуско-наладочные работы лифта;
5. Гарантийное обслуживание.

В соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» в действующей редакции, хозяйствующие субъекты подают **коммерческие предложения в закрытых конвертах,** которые впоследствии, на заседании комиссии, председателем комиссии в присутствии всех участников тендера вскрываются. Председателем комиссии оглашаются содержащиеся в конвертах сведения, и выносится на голосование вопрос о предоставлении всем участникам тендера права на снижение цены по предмету тендера от первоначально заявленной в коммерческих предложениях.

Учитывая вышеизложенное, участникам тендера в срок **до 16:00 часов
26 августа 2020 года** необходимо представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР **в закрытом виде на бумажном носителе в запечатанных конвертах**, по адресу: ПМР, MD–3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 10).

(**Для нерезидентов ПМР**, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты секретариата тендерной комиссии МЗ ПМР: mzpmr.tender@gmail.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 9-23-52).

Ведомственный тендер состоится **27 августа 2020 года в 13:00 часов** в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

1. Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2) технические характеристики поставки предмета тендера;

3) возможные условия оплаты (**предоплата не более 25%**, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать **обоснование указанной в заявке предоплаты**;

4) условия и срок поставки предмета тендера.

**Поставка должна осуществляться в полном объеме согласно спецификации к договору после поступления предоплаты.**

5) возможность поставщика по поставке товаров (работ, услуг) партиями, поквартально, согласно заявкам получателей товара, если данное условие является существенным для заключения договора;

6)цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

7) возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

8) перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

9) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств.

1. К коммерческому предложению должны прилагаться следующие документы:

а) копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б) копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для резидентов, либо документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, выданный иностранным государством – для нерезидентов.

**В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.**

1. **В случае не предоставления указанной информации, а также коммерческие предложения, в которых отсутствует обязательный перечень документов, рассматриваться не будут.**
2. Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

***Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.***

**Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу технических требований.**

**Техническое задание на лифт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры** | **Требования** | **Соответствие****требованию** | **Примечание** |
| **1** | **Грузоподъемность** | 630 кг | обязательно |  |
| **2** | **Скорость движения (подъема)** | 1,0 м/с с частотным регулятором главного привода и привода дверей кабины | обязательно |  |
| **3** | **Количество остановок/дверей шахты** | 3/3 | обязательно |  |
| **4** | **Высота подъема** | 5,6 м | обязательно |  |
| **5** | **Машинное помещение** | верхнее | обязательно |  |
| **6** | **Шахта** | 1980 x 2750 мм | обязательно |  |
| **7** | **Кабина** | 1100 x 2200 x 2100 мм | обязательно |  |
| **8** | **Двери шахты** | 900 х 2000 мм, 3 шт. | обязательно |  |
| **9** | **Характеристика кабины** |  |  |
| **9.1** |  | не проходная | обязательно |  |
| **9.2** |  | щиты купе кабины металлические | обязательно |  |
| **9.3** |  | покраска порошковая | обязательно |  |
| **9.4** |  | освещение светодиодное | обязательно |  |
| **9.5** |  | хромированный поручень | обязательно |  |
| **9.6** |  | износостойкое покрытие пола | обязательно |  |
| **10** | **Характеристика дверей шахты/кабины** |  |  |
| **10.1** |  | автоматические | обязательно |  |
| **10.2** |  | раздвижные | обязательно |  |
| **10.3** |  | металлические | обязательно |  |
| **10.4** |  | покраска порошковая | обязательно |  |
| **10.5** |  | огнестойкость не нормированная | обязательно |  |
| **11** | **Сигналы и модули** |  |  |
| **11.1** |  | пост управлений типа «Колона» | обязательно |  |
| **11.2** |  | со шлифовкой нержавеющей стали | обязательно |  |
| **11.3** |  | вентилятор | обязательно |  |
| **11.4** |  | «TFT 4,3» дисплей | обязательно |  |
| **11.5** |  | в антивандальном выполнении;кнопка вызова - накладная с «LCD 2200» дисплеем на первом этаже | обязательно |  |
| **11.6** |  | система ограниченного доступа к кнопкам вызова | обязательно |  |
| **11.7** |  | инфракрасный датчик закрытия дверей | обязательно |  |
| **11.8** |  | указатель направления движения вверх- вниз на каждом этаже | обязательно |  |
| **12** | **Комплектация** |  |  |
| **12.1** |  | кабина в разобранном виде | обязательно |  |
| **12.2** |  | лебедка | обязательно |  |
| **12.3** |  | электрооборудование | обязательно |  |
| **12.4** |  | противовес в сборе | обязательно |  |
| **12.5** |  | двери шахты | обязательно |  |
| **12.6** |  | сейсмическое исполнение 7 б | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

**В случае отсутствия ответов на любой из пунктов технических требований комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает техническим требованиям.**

Несоответствие предложенного оборудования необходимым техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

**Коммерческие предложения принимаются СТРОГО в форме таблицы указанной ниже**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара** | **Фирма производитель, страна** | **Ед. измерения** **(шт, компл)** | **Предлагаемое количество** | **Цена в СКВ за ед. изм. (за 1 ед)** | **Цена****за ед. изм., руб. ПМР (за 1 ед)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |