ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ДАТЧИКА VF12-4 К АППАРАТУ УЗИ

Технические характеристики линейного датчика VF12-4,
совместимого с УЗИ-аппаратом SiemensAcuson Х700

VF12-4 - линейный датчик для брюшной полости, педиатрии, малых органов, головы новорожденных и взрослых, мускульно-скелетной системы и периферийных сосудов.

***Поддерживаемые функции:***

Dynamic ТСЕ (усиление тканевого контраста),

**SieClear** и **AdvancedSieClear** (составное многолучевое сканирование),

Clarifty VE (высококачественное отображение стенок сосудов),

SPI (панорамное изображение),

АНР (полуавтоматическое обнаружение границ слоя комплекса интима-медиа)

***Программные опции:***

Система ACUSON Х700 поддерживает все виды исследований, в том числе:

* Абдоминальные;
* Акушерско-гинекологические;
* Кардиологические;
* Исследования поверхностных органов;
* Сосудистые исследования;
* Эндополостные;
* Интраоперационные исследования;
* Урологические;
* Ортопедические;
* Экстренная ультразвуковая диагностическая помощь.