**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 65**

**заседания тендерной комиссии**

**Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики**

**на приобретение оборудования для оснащения пищеблока**

**ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения**

**Программы развития материально-технической базы**

**Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год**

Заседание тендерной комиссии состоялось 28 июля 2020 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Проведение тендера на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год:

**Оборудование для оснащения пищеблока:**

| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Кол-во ед.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Пароконвектомат на 6 противней (600\*400): камера из нержавеющей стали, управление механическое, 2 вентилятора с реверсом, количество скоростей вентилятора - 2, пароувлажнение. минимальный нагрев - 30º, максимальный - 260º, напряжение 380 В, мощность - 10.3 кВт | 2 |
| **2** | Шкаф жарочный 2-секционный: диапазон температур от 20º до 270º, время разогрева шкафа до 240º - 30 мин., аварийный терморегулятор - 320º, мощность 9.6 кВт, напряжение – 380 В | 1 |
| **3** | Шкаф жарочный 3-секционный: диапазон температур от 20º до 270º, время разогрева шкафа до 240º - 30 мин., аварийный терморегулятор - 320º, мощность 14,4 кВт, напряжение – 380 В | 1 |
| **4** | Сковорода электрическая: объем 40 л, время разогрева до 230 º – 12 мин., диапазон регулирования температуры от 20º до 270º, напряжение 380 В, мощность 9 кВт | 2 |
| **5** | Машина протирочно-резательная: производительность не менее 300 кг/час, количество видов нарезки от 5, количество видов протирки от 2, в комплекте с дисками, напряжение 380 В, мощность 1,0 кВт | 1 |
| **6** | Мясорубка электрическая: производительность 300 кг/час, реверс, система ножей унгер, корпус нержавеющая сталь, напряжение 380 В, мощность 1,44 кВт | 2 |
| **7** | Тестомес: загрузка 23 - 25 кг, объем дежи 30-32 л, количество скоростей – 2, напряжение 380 В, мощность 1,2 кВт | 1 |
| **8** | Машина картофелеочистительная: производительность до 150 кг/ч, количество продукта для загрузки 10 кг, время на обработку 2 мин., с мезгосборником, напряжение 380 В, мощность 0,75 кВт | 1 |
| **9** | Холодильник 2-дверный: объем 1000 – 1200 л, температурный режим -0+6ºС, верхнее расположение агрегата, восемь полок, дверцы с замками, напряжение 220 В, мощность 0,5-0,8 кВт | 1 |
| **10** | Котел варочный электрический: объем 60 л, количество генов 3, время разогрева до 95º - не более 45 мин., слив готового продукта через кран большого диаметра, напряжение 380 В, мощность 9,1 кВт | 1 |
| **11** | Плита электрическая 4-х конфорная без духового шкафа, температурный режим до 400º, напольная, конфорки прямоугольные, мощность 12 кВт, напряжение 380 В | 7 |
| **12** | Стол с бортом и полкой 1200\*600\*850, изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 201, каркас и полки из нержавеющей стали AISI 430 | 2 |
| **13** | Стол с бортом и полкой 1500\*600\*850 изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 201. каркас и полки из нержавеющей стали A1SI 430 | 3 |
| **14** | Стол с бортом и полкой 2000\*600\*850 изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 304, каркас и полки из нержавеющей стали AISI 430 | 1 |

Обязательные условия:

1. Доставка к месту эксплуатации
2. Шефмонтаж оборудования
3. Пусконаладка оборудования
4. Сервисное обслуживание.

**Кухонный инвентарь для оснащения пищеблока**:

| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Кол-во ед.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | Противень 600\*400 нержавеющая сталь к пароконвектомату | 12 |
| **2** | Гастроемкость 2/3 h 100 мм, нержавеющая сталь, 325\*352 h 100 + крышка | 4 |
| **3** | Гастроемкость с ручкой 1/1 h 150 мм 530\*325 h 200 + крышка | 4 |
| **4** | Кастрюля объем 2 л, нержавеющая сталь, + Крышка D 16 см нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 14 |
| **5** | Кастрюля объем 3 л., нержавеющая сталь + Крышка D 18 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 19 |
| **6** | Кастрюля объем 5,25 л., нержавеющая сталь + Крышка D 20 см, нержавеющая сталь. совместима со всеми типами конфорок | 4 |
| **7** | Кастрюля объем 10,5л., нержавеющая сталь + Крышка D 24cm, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 4 |
| **8** | Кастрюля объем 14,5 л., нержавеющая сталь + Крышка D 28см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 2 |
| **9** | Кастрюля объем 29,5 л., нержавеющая сталь + Крышка Ozti D 40 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 2 |
| **10** | Кастрюля для перевозки пищи, объем 6 л., нержавеющая сталь, 24\*15 | 26 |
| **11** | Кастрюля для перевозки пищи, объем 10,5 л., нержавеющая сталь, 24\*24 | 12 |
| **12** | Кастрюля объем 36 л., нержавеющая сталь + Крышка D 40 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 3 |
| **13** | Кастрюля объем 25л., нержавеющая сталь + Крышка D 36 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 2 |
| **14** | Кастрюля 12 л., нержавеющая сталь + Крышка D 40 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | 2 |
| **15** | Набор сеток (4 шт.) для варки макарон для кастрюль d - 36 см, h -23 см | 2 |
| **16** | Сковорода, нержавейка, D-36 см, для любого типа конфорок | 4 |
| **17** | Сковорода, нержавейка D-36 см, с 2-мя ручками, для любого типа конфорок | 4 |
| **18** | Поднос 32\*44 см | 18 |
| **19** | Разделочная доска ,325\*265\*20, (полипропилен) | 22 |
| **20** | Разделочная доска 500\*350\*20, (полипропилен) | 8 |
| **21** | Шпатель кухонный - длина 260 нержавеющая сталь | 2 |
| **22** | Нож шеф 20 см., нержавеющая сталь | 3 |
| **23** | Нож для хлеба, 35 см., | 14 |
| **24** | Нож для овощей, 125 мм, нержавеющая сталь | 6 |
| **25** | Точило для ножа, 200 мм, abs-пластик, 3 типа заточки | 1 |
| **26** | Нож для очистки овощей. 175 мм, нержавеющая сталь | 6 |
| **27** | Лопатка для жарки, 280 мм, нержавеющая сталь | 2 |
| **28** | Ножницы кухонные нерж. сталь, полипропилен, длина 195 | 2 |
| **29** | Терка, четырехсторонняя, 90х65х(В)200 мм, нержавеющая сталь | 8 |
| **30** | Рукавицы пекарские, огнеупорные, 2 пары | 2 |
| **31** | Сито для просеивания муки, диам. 260 мм, нержавеющая сталь | 2 |
| **32** | Сковорода 320\*100 мм, алюминий с антипригарным покрытием, для всех типов конфорок | 2 |
| **33** | Миска для взбивания, с круглым дном - 4,9 л | 4 |
| **34** | Миска для взбивания, с круглым дном - 3,3 л | 6 |
| **35** | Миска для взбивания, с круглым дном - 2,3 л | 6 |
| **36** | Дуршлаг, 280\*135, нержавеющая сталь | 2 |
| **37** | Скалка деревянная большая, длина 500 мм, d-5,75 мм | 2 |
| **38** | Шумовка из нержавеющей стали, d-12, 50 см | 2 |
| **39** | Лопатка, с перфорацией | 2 |
| **40** | Половник 0,50 л, нержавеющая сталь | 16 |
| **41** | Ложка сервировочная 27 см | 8 |
| **42** | Весы без стойки (30 кг/5 г), дисплей, 220V и батарея, платформа из нержавеющей стали: 330\*230 мм, напряжение 220 В, мощность 0,1 кВт | 2 |
| **43** | Тележка для супермаркета, объем 100 л | 1 |
| **44** | Тележка логистическая, 900\*600\*850, Нагрузка до 500 кг | 2 |
| **45** | Стеллаж на 4 полки, 1500\*400\*1800, изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 430 | 4 |

**СЛУШАЛИ:**

На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики ([www.minzdrav.gospmr.org](http://www.minzdrav.gospmr.org)) 26 июня 2020 года размещена детальная информация о проведении Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики тендера на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год.

Коммерческие предложения принимались до 16 часов 00 минут 13 июля 2020 года включительно.

До указанного срока в секретариат тендерной комиссии поступило 2 (два) коммерческих предложения от хозяйствующих субъектов: ООО «Трейдсервис», ООО «Торговый Проект».

**РЕШИЛИ:**

**I.** Исключить из рассмотрения коммерческое предложение ООО «Торговый Проект» ввиду несоответствия заявленным требованиям по позициям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара (с указанием модели)** | **Фирма производитель** | **Предлаг. кол-во** |
| **1** | СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЭ-8/7 Максимальная температура нагрева дна чаши, °С 260, Время разогрева до максимальной температуры, мин. (не более) 30, Диапазон регулирования температуры, °С 50-260, Чаша черная конструкционная углеродистая сталь с повышенными теплопроводными свойствами и устойчивостью к деформации + нержавеющая сталь; толщина дна – 11 мм; площадь пода – 0,25 м2; емкость – 40 л, Мощность 6,5 кВТ | Rada, Россия | 2 |
| **2** | Тестомес LM30A(CE) Напряжение - 380В; Мощность - 0,85/1,1 кВт; Вес нетто - 90кг; Объём -30л; Скорость смешивания - 101/202 об/мин; Скорость чаши - 8/16 об/мин; Максимальная загрузка – 12 кг муки; Цвет - белый; габариты (Д\*Ш\*В) мм,730\*430\*770 | TECHNOITALIA, Италия | 1 |

**II.** В связи с превышением лимитов финансирования по Программе развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год тендер считать не состоявшимся и объявить новый тендер на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год по следующим позициям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Кол-во ед** |
| **1** | Шкаф жарочный 2-секционный: диапазон температур от 20º до 270º, время разогрева шкафа до 240º - 30 мин., аварийный терморегулятор - 320º, мощность 9,6 кВт, напряжение – 380 В | 1 |
| **2** | Шкаф жарочный 3-секционный: диапазон температур от 20º до 270º, время разогрева шкафа до 240º - 30 мин., аварийный терморегулятор - 320º, мощность 14,4 кВт, напряжение – 380 В | 1 |

**III.** Признать победителем тендера на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год – ООО «Трейдсервис».

ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» заключить договор с ООО «Трейдсервис» на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год и представить в Министерство здравоохранения ПМР для утверждения и регистрации в Министерстве финансов ПМР в течение 10 рабочих дней со дня проведения тендера:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в лице главного врача Гуранда А.И., «Поставщик» – ООО «Трейдсервис» в лице директора – Шаврей С.Г.;

**б) предмет договора:** приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год:

| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара (с указанием модели)** | **Фирма производитель** | **Предлаг. кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 объем 40 л, время разогрева до 230 º – 12 мин., диапазон регулирования температуры от 20º до 270º, напряжение 380 В, мощность 9,0 кВт | «Abat» Россия | 2 |
| **2** | Котел пищеварочный электр. КПЭТ 60/9 объем 60 л, количество ТЭНов -3шт, время разогрева до 95º - не более 45 мин., слив готового продукта через кран большого диаметра, напряжение 380 В, мощность 9,0 кВт | «МХМ» Россия | 1 |
| **3** | Стол с бортом и полкой 1500\*600\*850 изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали AISI 201. каркас и полки из нержавеющей стали A1SI 430 | «Метсейл» Украина | 4 |
| **4** | Кастрюля объем 14,5 л., нержавеющая сталь + Крышка D 28 см, нержавеющая сталь, совместима со всеми типами конфорок | «OZTY» Турция | 2 |
| **5** | Нож для очистки овощей, 12 см, нержавеющая сталь | «OZTY» Турция | 6 |
| **6** | Нож для очистки овощей. 22,5 см, нержавеющая сталь | «OZTY» Турция | 6 |
| **7** | Мукопроссеиватель | «OZTY» Турция | 2 |
| **8** | Сковорода алюминиевая 28 см, для всех типов конфорок | «OZTY» Турция | 2 |
| **9** | Тележка логистическая, 900\*600\*850, Нагрузка до 500 кг | «PRETE» Италия | 2 |

**в)** **условия поставки:** ООО «Трейдсервис» обязуется поставить товар согласно спецификации к договору в течение 65 календарных дней.

ООО «Трейдсервис» осуществляет доставку к месту эксплуатации, шеф-монтаж, пуск-наладку и сервисное обслуживание оборудования. Заказчик предоставляет точки подключения по электричеству и водоснабжению;

**г)** **условия оплаты**: безналичный расчет. Предоплата 25%, оставшиеся 75% – в течение 30 календарных дней после поставки оборудования;

**д) возможность изменения цены:** цены остаются фиксированными на протяжении действия договора;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию Заказчиком в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.

**IV.** Признать победителем тендера на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год – ООО «Торговый Проект».

ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» заключить договор с ООО «Торговый Проект» на приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год и представить в Министерство здравоохранения ПМР для утверждения и регистрации в Министерстве финансов ПМР в течение 10 рабочих дней со дня проведения тендера:

**а) стороны договора:** «Заказчик» – ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в лице главного врача Гуранда А.И., «Поставщик» – ООО «Торговый Проект» в лице директора – Поезжаева С.А.;

**б) предмет договора:** приобретение оборудования для оснащения пищеблока ГУ «Бендерский центр матери и ребенка» в рамках исполнения Программы развития материально-технической базы Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год:

| **№ п/п** | **Наименование предлагаемого товара (с указанием модели)** | **Фирма производитель** | **Предлаг. кол-во** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Пароконвектомат Unox XB693 (на 6 противней (600\*400): камера из нержавеющей стали, управление механическое, 2 вентилятора с реверсом, количество скоростей вентилятора - 2, пароувлажнение. минимальный нагрев - 30º, максимальный - 260º, напряжение 380 В, мощность - 10.3 кВт) | Unox, Италия | 2 |
| **2** | Машина для переработки овощей МПО-1(производительность не менее 300 кг/час,количество видов нарезки от 5, количество видов протирки от 2, в комплекте с дисками, напряжение 380 В, мощность 1,0 кВт) | Торгмаш, Беларусь | 1 |
| **3** | Мясорубка профессиональная МП300/380В (производительность 300 кг/час, реверс, система ножей унгер, корпус нержавеющая сталь, напряжение 380 В, мощность 1,44 кВт) | Марихолодмаш, Россия | 2 |
| **4** | Тестомес спиральный Resto Italia SK30 TR 2V (загрузка 23 - 25 кг, объем дежи 30-32 л, количество скоростей – 2, напряжение 380 В, мощность 1,2 кВт) | Resto Italia, Италия | 1 |
| **5** | Машина картофелеочистительная МКК-150-01(производительность до 150 кг/ч, количество продукта для загрузки 10 кг, время на обработку 2 мин., с мезгосборником, напряжение 380 В, мощность 0,75 кВт), образив снизу и по бокам | Abat, Чувашия | 1 |
| **6** | Холодильный шкаф Polair CM110-S (объем 1000 л, температурный режим -0+6ºС, верхнее расположение агрегата, восемь полок, дверцы с замками, напряжение 220 В, мощность 0,5-0,8 кВт) | Polair, Россия | 1 |
| **7** | Плита электрическая без духовки ПЭ-804О Рабочая температура на поверхности конфорки, °С 420 Время разогрева до рабочей температуры, мин (не более) 25 Рабочая поверхность плиты, м2 0,48 Конфорки образуют ровную поверхность; 4 чугунные разборные конфорки, 285\*415 мм, мощность 2,5 кВт - 2 шт., 3,0 кВт -2 шт. Конфорки: ступенчатое регулирование мощности (три режима работы) | Rada, Россия | 7 |
| **8** | Стол с бортом и полкой 1200\*600\*850 техно3 | Савин, Украина | 2 |
| **9** | Противень Unox TG 405, 600\*400, нерж. сталь | Unox, Италия | 12 |
| **10** | Гастроемкость Ozti 2/3 h 100 мм, нерж/сталь, 325\*352, 0311.23100.10 + крышка Ozti 325\*352, 0312.00023.10 | Ozti, Турция | 4 |
| **11** | Гастроемкость с ручкой Rada 1/1 h 150 мм, нерж/сталь, 530\*325 + крышка | Rada, Россия | 4 |
| **12** | Кастрюля Ozti 0бъем 2л, нерж/сталь, 0121.01611.21 + Крышка Ozti D-16 cм, нерж/сталь, 0122.00016.11 | Ozti, Турция | 14 |
| **13** | Кастрюля Ozti 0бъем 3л., нерж/сталь 0121.01812.21 + Крышка Ozti D-18cм, нерж/сталь 0122.00018.11 | Ozti, Турция | 19 |
| **14** | Кастрюля Ozti 0бъем 5,25л., нерж/сталь 0121.02017.61 + Крышка Ozti D-20cм, нерж/сталь 0122.00020.11 | Ozti, Турция | 4 |
| **15** | Кастрюля Ozti 0бъем 10,5л., нерж/сталь 0121.02424.21 + Крышка Ozti D-24cм, нерж/сталь 0122.00024.11 | Ozti, Турция | 4 |
| **16** | Кастрюля Ozti 0бъем 29,5л., нерж/сталь 0121.04025.21 + Крышка Ozti D-40cм, нерж/сталь 0122.00040.11 | Ozti, Турция | 2 |
| **17** | Кастрюля для перевозки пищи Ozti, 0бъем 6л., нерж/сталь, 24\*15 0220.02415.10 | Ozti, Турция | 26 |
| **18** | Кастрюля для перевозки пищи Ozti 0бъем 10,5л., нерж/сталь, 24\*24 0220.02424.10 | Ozti, Турция | 12 |
| **19** | Кастрюля A 036-BH, объем 36л., нерж/сталь + Крышка A 036-BH, D-36 cм, нерж/сталь | Technoitalia, Италия | 3 |
| **20** | Кастрюля A 025-BH, объем 25л., нерж/сталь + Крышка A 025-BH, D-25 cм, нерж/сталь | Technoitalia, Италия | 2 |
| **21** | Кастрюля A 012-BH 12л., нерж/сталь + Крышка A 012-BH, Диаметр - 12 см, нерж/сталь | Technoitalia, Италия | 2 |
| **22** | Набор сеток для варки макарон Ozti для кастрюль d-36см, h-23см. 0339.03623.01 | Ozti, Турция | 2 |
| **23** | Сковорода Ozti, нержавейка, D-36см, 0149.03606.41 | Ozti, Турция | 4 |
| **24** | Сковорода Ozti, нержавейка D-36см, с 2-мя ручками 0144.03606.21 | Ozti, Турция | 4 |
| **25** | Поднос Ozti 32\*44 см, 8448.03244.00 | Ozti, Турция | 18 |
| **26** | Разделочная доска Ozti, 325\*265\*20, 8356.32526.00 | Ozti, Турция | 22 |
| **27** | Разделочная доска Ozti 500\*350\*20, 8356.32526.10 | Ozti, Турция | 8 |
| **28** | Шпатель для пиццы Ozti, 8620.00003.04 | Ozti, Турция | 2 |
| **29** | Нож шеф Ozti, 20 см., 8350.03021.00 | Ozti, Турция | 3 |
| **30** | Нож для хлеба Ozti, 35 см., 8350.00003.01 | Ozti, Турция | 14 |
| **31** | Точило для ножа Hendi, 200 мм, 820612 | Hendi, Нидерланды | 1 |
| **32** | Лопатка для жарки Hendi, 280 мм, 658000 | Hendi, Нидерланды | 2 |
| **33** | Ножницы кухонные Hendi, 856307 | Hendi, Нидерланды | 2 |
| **34** | Терка Hendi, четырехсторонняя, 90х65х(В)200 мм, 443002 | Hendi, Нидерланды | 8 |
| **35** | Рукавицы пекарские Hendi, огнеупорные, 2 шт., 556610 | Hendi, Нидерланды | 2 |
| **36** | Миска для взбивания Hendi, с круглым дном, 4,9 л, 517604 | Hendi, Нидерланды | 4 |
| **37** | Миска для взбивания Hendi, с круглым дном, 3,3 л, 517406 | Hendi, Нидерланды | 6 |
| **38** | Миска для взбивания Hendi, с круглым дном, 2,3 л, 517307 | Hendi, Нидерланды | 6 |
| **39** | Дуршлаг Hendi, 280\*135, 535103 | Hendi, Нидерланды | 2 |
| **40** | Скалка дерев. Большая, длина 500 мм, d-5,75 мм | Марихолодмаш, Россия | 2 |
| **41** | Шумовка Ozti из нерж. стали, d-12, 50см 9340.00012.00 | Ozti, Турция | 2 |
| **42** | Лопатка Ozti, с перфорацией, 9481.02005.03 | Ozti, Турция | 2 |
| **43** | Половник Ozti, 0,50 л, 9468.00012.00 | Ozti, Турция | 16 |
| **44** | Ложка сервировочная Ozti, 27см, 9481.26000.50 | Ozti, Турция | 8 |
| **45** | Весы без стойки JPM-Q 30 (30 кг/5 г) LED дисплей, 220 V и батарея, платформа из нерж. стали: 330\*230 мм, панель, клавиатура и инструкция на русском языке. | Jadever, Тайвань | 2 |
| **46** | Тележка для супермаркета 100л; 845\*520\*980 JS-TAS03 | Technoitalia, Италия | 1 |
| **47** | Стеллаж на 4 полки 1500\*400\*1800 Техно 2, производственный | Савин, Украина | 4 |

**в)** **условия поставки:** срок поставки оборудования составляет 45 рабочих дней. Доставка к месту эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка оборудования.

Гарантийный срок 12 месяцев, сервисное обслуживание при заключении договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Поставщик несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством ПМР;

**г)** **условия оплаты**: предоплата 25%, оставшиеся 75% в течении 15 рабочих дней после подписания акта приема-передачи товара;

**д) возможность изменения цены:** цены остаются фиксированными на протяжении действия договора;

**е) ответственность сторон:** за невыполнение или ненадлежащее выполнение принимаемых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных договором, уплачиваются штрафные санкции в виде неустойки в размере не менее чем 0,05% от суммы задолженности неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки не должна превышать 10% от общей суммы договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, неустойка подлежит взысканию Заказчиком в обязательном порядке при условии, что сумма начисленной неустойки превысила 1 000 рублей.