**На сайт:**

Тендерная комиссия по вопросам поставок продукции (работ, услуг) объявляет тендер (газета «Приднестровье» от 12 сентября 2019 года № 166 (6339) на приобретение оборудования, предметов длительного пользования для модернизации пищеблоков в рамках Программы развития материально-технической базы Фонда капитальных вложений на 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | К-во единиц | Наименование лечебно-профилактического учреждения |
| 1 | Электрическая плита | 2 | ГУ «РТБ»  |
| 2 | Машина овощерезальная | 1 | ГУ «РТБ»  |
| 3 | Электросковорода  | 1 | ГУ «РКБ» |
| 2 | ГУ «РТБ»  |
| 4 | Машина-картофелечистка | 1 | ГУ «РКБ» |
| 1 | ГУ «РТБ»  |
| 5 | Тестомес  | 1 | ГУ «РТБ»  |
| 6 | Морозильник  | 1 | ГУ «РТБ»  |
| 7 | Холодильный шкаф | 1 | ГУ «РКБ» |
| 1 | ГУ «РТБ»  |
| 8 | Тележка для транспортировки горячих блюд | 1 | ГУ «РТБ»  |
| 9 | Мясорубка  | 2 | ГУ «РТБ»  |
| 10 | Машина протирочная | 1 | ГУ «РКБ» |
| 11 | Электрический котел | 1 | ГУ «РКБ» |

В связи с изменениями внесенными Постановлением Правительства ПМР от 15 июня 2019 года № 261 в Постановление Правительства ПМР от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней», и вступившими в силу с 17 июля 2019 года, хозяйствующие субъекты подают **коммерческие предложения в закрытых конвертах,** которые впоследствии, на заседании комиссии, председателем комиссии  в присутствии всех участников тендера вскрываются. Председателем комиссии оглашаются содержащиеся в конвертах сведения, и выносится на голосование вопрос о предоставлении всем участникам тендера права на снижение цены по предмету тендера от первоначально заявленной в коммерческих предложениях.

Учитывая вышеизложенное, участникам тендера в срок **до 16:00 часов
26 сентября 2019 года** необходимо представить коммерческие предложения в Министерство здравоохранения ПМР **в закрытом виде на бумажном носителе в запечатанных конвертах**, по адресу: ПМР, MD–3300, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3 (каб. № 10).

(Для нерезидентов ПМР, в случае не возможности предоставления коммерческого предложения в письменной форме допускается прием коммерческих предложений в электронной форме, по адресу электронной почты МЗ ПМР e-mail: minzdravpmr@idknet.com с обязательным уведомлением на момент подачи заявки по телефону +373 (533) 9-23-52).

Ведомственный тендер состоится **27 сентября 2019 года в 14:00 часов** в Министерстве здравоохранения ПМР по адресу: г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3.

1. Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем юридического лица с указанием следующей информации:

1) полное наименование хозяйствующего субъекта, его адрес, контактный номер телефона, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя;

2) технические характеристики поставки предмета тендера;

3) возможные условия оплаты (**предоплата не более 25%**, оплата по факту или отсрочка платежа).

В коммерческом предложении с предоплатой более 25% необходимо указать **обоснование указанной в заявке предоплаты**;

4) условия и срок поставки предмета тендера.

Поставка должна осуществляться в полном объеме согласно спецификации к договору после поступления предоплаты.

5) возможность поставщика по поставке товаров (работ, услуг) партиями, поквартально, согласно заявкам получателей товара, если данное условие является существенным для заключения договора;

6) цена за единицу предмета тендера в рублях Приднестровской Молдавской Республики (в свободно конвертируемой валюте при импорте);

8) возможность изменения цены на товары (работы, услуги) в процессе исполнения договора в связи с объективными причинами изменения конъюнктуры цены на рынке и (или) в случае признания поставки государственным заказом;

7) перечень гарантийных обязательств: гарантийное, постгарантийное и сервисное обслуживание (копия договора на сервисное обслуживание между поставщиком и сервисным центром);

9) условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками тендера обязательств.

1. К коммерческому предложению должны прилагаться **в открытом виде** следующие документы:

а) копия лицензии (если деятельность подлежит лицензированию),

б) копии сертификатов соответствия, протоколов испытания к нему, удостоверения качества предмета тендера, выданных в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и иных документов страны поставщика при импорте товаров,

в) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – для резидентов, либо документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, выданный иностранным государством – для нерезидентов.

**В случае предоставления указанных документов на официальном языке иностранного государства необходимо приложить нотариально заверенный перевод данных документов на русском языке.**

1. **В случае не предоставления указанной информации, а также коммерческие предложения, в которых отсутствует обязательный перечень документов, рассматриваться не будут.**
2. Участие руководителя хозяйствующего субъекта обязательно, в случае невозможности его участия, уполномоченный представитель должен иметь доверенность на право участия в тендере.

В случае отсутствия на тендере руководителя хозяйствующего субъекта либо уполномоченного представителя, просим к направляемому коммерческому предложению дополнительно, в письменном виде, приложить информацию о возможных изменениях условий коммерческого предложения.

***Дополнительно сообщаем, что коммерческое предложение должно быть составлено в соответствии с требованиями Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении Положений, регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, финансируемыми, за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6) в действующей редакции.***

**Коммерческие предложения должны в обязательном порядке содержать заполненную таблицу технических требований к оборудованию.**

**Техническое задание на оборудование, предметы длительного пользования.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Прим. |
|  | 1. **Общие требования**
 |
| 1.1 | Модель  | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2019 | обязательно |  |
| 1.4 | Адрес поставки (монтажа) оборудования | согласно заявке на тендер | обязательно |  |
| 1.5 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 1.6 | Гарантия | 1 год | обязательно |  |
| 1. **Электрическая плита**
 |
| 2.1 | 4-х конфорочная с духовкой | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Выход в режим, не более | 30 мин | обязательно |  |
| 2.3 | Столешница, каркас, передняя панель | выполнены из нержавеющей стали | обязательно |  |
| 2.4 | Жиросборный поддон | наличие | обязательно |  |
| 2.5 | Диапазон температур | 50-300 | обязательно |  |
| 2.6 | Мощность,кВт | 15,8 | оптимально |  |
| 2.7 | Электропитание | 380В | обязательно |  |
| 1. **Машина овощерезальная**
 |
| 3.1 | Производительность, не менее | 350 кг/ч | обязательно |  |
| 3.2 | Мощность, кВт | 1,0 | оптимально |  |
| 3.3 | Комплектация | диски в комплекте | обязательно |  |
| 3.4 | Электропитание | 380В | обязательно |  |
| 3.5 | предназначена для нарезки сырых и вареных продуктов на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, для шинковки капусты | наличие | обязательно |  |
|  | 1. **Электросковорода**
 |
| 4.1 | Механизм подъема и опускания чаши | наличие | обязательно |  |
| 4.2 | Крышка фиксируется в любом положении | наличие | обязательно |  |
| 4.3 | Объем, не менее  | 40 л | обязательно |  |
| 4.4 | Диапазон температур, С | 20-270 | обязательно |  |
| 4.5 | Мощность, кВт | 9,0 | оптимально |  |
| 4.6 | Электропитание | 380В | обязательно |  |
| 4.7 | Предназначена для жарения, тушения, припускания различных блюд, пассирования овощей в промышленных объемах; плавная регулировка температуры жарочной поверхности | наличие | обязательно |  |
|  | 1. **Машина-картофелечистка**
 |
| 5.1 | Производительность, не менее  | 300 кг/ч | обязательно |  |
| 5.2 | Мощность, кВт | 0,55 | оптимально |  |
| 5.3 | комплектация | диски в комплекте | обязательно |  |
| 5.4 | электропитание | 380В | обязательно |  |
| 5.5 | предназначена для очистки картофеля и корнеплодов от кожуры в промышленных условиях | наличие | обязательно |  |
|  | 1. **Тестомес**
 |
| 6.1 | Объем, не менее | 30 л | обязательно |  |
| 6.2 | Загрузка, не менее  | 23 кг | обязательно |  |
| 6.3 | Мощность,  | 1,2 кВт | оптимально |  |
| 6.4 | Электропитание | 380В | обязательно |  |
|  | 1. **Морозильник**
 |
| 7.1 | Горизонтальный  | наличие | обязательно |  |
| 7.2 | Объем, не менее  | 280 л | обязательно |  |
| 7.3 | Температурный режим, С | -15 .. -25 °С | обязательно |  |
| 7.4 | Мощность, кВт | 0,2 | оптимально |  |
| 7.5 | Электропитание  | 220В | обязательно |  |
|  | 1. **Холодильный шкаф**
 |
| 8.1 | Рабочая камера, не менее  | 650 л | обязательно |  |
| 8.2 | Температурный режим, °С | 0..+7 | обязательно |  |
| 8.3 | Электропитание  | 220В | обязательно |  |
| 8.4 | Мощность, кВт | 0,5 | оптимально |  |
|  | 1. **Тележка для транспортировки горячих блюд**
 |
| 9.1 | Двухярусная  | наличие | обязательно |  |
| 9.2 | Возможность удобного маневрирования | наличие | обязательно |  |
| 9.3 | Количество колес, шт | 4 | обязательно |  |
| 9.4 | Количество полок, шт | 2 | обязательно |  |
| 9.5 | Высота бортика, см | не менее 30 | обязательно |  |
|  | 1. **Мясорубка**
 |
| 10.1 | Настольного типа | наличие | обязательно |  |
| 10.2 | Производительность, не менее  | 300 кг/ч | обязательно |  |
| 10.3 | Корпус из нержавеющей стали | наличие | обязательно |  |
| 10.4 | Электропитание  | 380В | обязательно |  |
| 10.5 | Мощность, кВт | 1,44 | оптимально |  |
|  | 1. **Машина протирочная**
 |
| 11.1 | Производительность, не менее | 350 кг/ч | обязательно |  |
| 11.2 | Предназначена для протирки вареных продуктов | наличие | обязательно |  |
| 11.3 | Электропитание  | 380В | обязательно |  |
|  | 1. **Электрический котел**
 |
| 12.1 | Объём, не менее | 250л | обязательно |  |
| 12.2 | Режимы варки и кипячения | наличие | обязательно |  |
| 12.3 | Кран большого диаметра для слива готового продукта | наличие | обязательно |  |
| 12.4 | электропитание  | 380В | обязательно |  |

Участник тендера должен дать ответ на все пункты в виде таблицы и предоставить разъяснение по каждому пункту в разделе «Соответствие требованию», указав характеристики поставляемого оборудования, со ссылкой на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание».

**В случае отсутствия ответов на любой из пунктов технических требований тендерная комиссия имеет право считать, что соответствующее значение параметра оборудования не отвечает техническим требованиям.**

Несоответствие предложенного оборудования необходимым техническим требованиям в целом и по отдельным пунктам является основанием к отклонению предложения.

**Коммерческие предложения принимаются СТРОГО в форме таблицы указанной ниже**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование заказываемого товара** | **Заказываемое к-во** | **Наименование предлагаемого товара (с указанием модели)** | **Фирма производитель, страна** | **Предлагаемое количество** | **Цена в СКВ за (за 1 ед)** | **Цена,****руб. ПМР (за 1 ед)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |